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无锡轨道交通项目基础处理工程
机械租赁


招标文件





招标人：安徽水文地质工程地质有限公司（盖单位章）
 2026 年 9 月 1 日


第一部分、投标须知
[bookmark: _bookmark1]一、投标须知前附表
	序号
	内容
	规  定

	1
	工程名称
	无锡轨道交通项目基础处理工程 1 标工程施工专业分包

	2
	工作内容
	机械租赁

	3
	工程地点
	江苏省无锡市滨湖区

	4
	工程规模及招标内容
	详见本招标工程量清单与计价表及相关图纸资料

	5
	采用币种
	人民币

	6
	工期要求
	基础处理1 标段：
具体以招标人通知为准。

	7
	工程质量要求
	工程质量符合国家、无锡市、行业和发包人现行的设计、施工、验收等采用的规范标准。

	8
	承包方式
	以实际完成合格有效工程数量条件下固定综合单价承包方式

	9
	投标人资质等级要求
	1：要求投标人营业执照具备机械租赁相关内容
2：企业营业执照、安全生产许可证等证件齐全；

	10
	合格投标人的产生
	邀请招标

	11
	现场考察
	招标人不组织进行现场考察，由投标人自行组织，招标人可提供必要的协助

	12
	递交投标文件地点
	安徽省蚌埠市蚌山区雪华乡（宏业村街道）雪华路245号

	13
	开标时间和地点
	开标时间： 2026 年 9 月 18 日 北京时间： 8：30 时；
开标地点：安徽省蚌埠市蚌山区雪华乡（宏业村街道）雪华路245号

	14
	招标联系人
	联系人、电话：李柳柳  15255225618

	15
	投标有效期
	开标截止日后5天

	16
	投标文件的组成
	详见本招标文件

	17
	评标办法
	最低价中标

	18
	投标保证金及工本费
	无需投标保证金

	19
	投标人费用
	投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自理

	20
	投标限价
	投标总价限价为1075万元（含9%增值税），超出限价的投标文件将被直接拒绝

	21
	分包情况
	/

	22
	对投标人要求
	投标人不允许挂靠投标、不允许以个人（自然人）名义投标

	23
	其他说明
	（1）请各投标人仔细阅读招标文件及相关资料，结合项目特点进行报价（详见招标文件、图纸等相关资料），且综合单价报价需符合项目实际情况。
（2）各投标人需综合机械施工情况，招标人不单独考虑机械进出场费用，且后期不允许索赔。
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[bookmark: _bookmark3]二、投标文件要求
2.1 投标文件的组成
投标文件格式内容：(1)投标函（格式附后）、(2)授权委托书（格式附后）、（3）报价表（格式附后）、(4)单位基本情况、营业执照、资质证书、安全生产许可证、纳税人资格证明。
2.2 [bookmark: _bookmark4]投标价
投标人的投标价，应是本招标文件中全部工程的投标价。投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程细目的单价、合价和总价。投标人没有填入单价、合价或总价的细目，招标人将认为该细目的价款已包含在工程量清单其他细目的单价或总价中。投标人在工程量清单中多报的细目或单价、合价、总价招标人将不予接受，严重者作废标处理。
2.3 [bookmark: _bookmark5]投标文件的签署和装订
2.3.1 投标文件正本由投标人法定代表人或其授权的代理人签署，不得用签名章代替。
2.3.2 投标文件的任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，均应由投标文件签字人在改动处小签或盖法人章。
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三、评标办法
[bookmark: _Toc20547212][bookmark: _Toc20547669][bookmark: _Toc7104024][bookmark: _Toc7105456][bookmark: _Toc18630][bookmark: _Toc2370]3.1 评标小组 
[bookmark: _Toc7104025][bookmark: _Toc7105457][bookmark: _Toc20547213][bookmark: _Toc20547670]评标由招标人组建的评标小组负责，评标小组由招标人熟悉相关业务的人员和招标人企业评标专家组成。人数及组成见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc10491][bookmark: _Toc25452]3.2 评标原则 
评标遵循集体决议、价格合理、综合评分、择优选用的原则。
[bookmark: _Toc26272][bookmark: _Toc14089][bookmark: _Toc20547214][bookmark: _Toc7105458][bookmark: _Toc20547671][bookmark: _Toc7104026]3.3 评标
3.3.1只有已确定为实质性符合招标文件要求的投标文件，以及根据第2条有资格授予合同的投标文件，招标人才对其进行评审和比较。
3.3.2答辩：开标后，评标小组对投标人逐个进行询问，并要求投标单位对人员、机械、财务实力、施工业绩经验等内容进行答辩，答辩作为评标的依据。
3.3.3评标：评标小组按照评标办法对投标人进行综合评价打分。评价内容主要包括报价、资质、财务能力、业绩、信用水平等。
3.3.4评价结果：评标小组按照得分由高到低顺序取前一名作为中标候选人
3.3.5如果投标人的投标报价严重不平衡或偏差较大或其他原因，则招标人可以要求投标人递交工程量清单中所有各项详细的单价分析，使之调整到一个合理的水平。这种调整投标人可以接受或拒绝


第三部分、工程概况
[bookmark: _bookmark16]一、工程概况
本工程建设地点位于江苏省无锡市经开区华庄街道，施工范围为葛埭桥站（不含）～太湖新城站（含）范围内所涉及的车站、盾构区间和联络通道工程、变电所及其配套工程，太湖新城站位于红周路北侧，立信大道与丰润道之间地块之内。
1标段：太湖新城站车站第一区段（车站西区344.3m即DK60+622.970至DK60+967.270段）地下连续墙成槽、钢筋笼制作与吊装；地墙的外阴角加固；工法桩及抗拔桩成孔、钢筋笼安装、混凝土灌注、桩头凿除；车站北侧6#、7#等出入口围护结构；端头加固地面破除；盾构区间地基处理（端头加固）；支护工程；完成本分包工程所需的辅助工作、临时设施、完工验收、成品保护、资料整编、竣工验收、场地恢复清理移交、缺陷责任期修复等与本工程有关的全部工作内容。
[bookmark: _bookmark17]二、图纸及相关资料
[bookmark: _bookmark18]以电子版形式发至投标单位，请投标单位注意索取并查收。
三、特别提醒
1. 本次招标内容为机械租赁内容。
2. 投标人中标后将签订《机械租赁合同》，招标人付款时必须得到等额的专用增值税发票。


第三部分、相关附件
[bookmark: _bookmark20]附件1：投标函
投标函


招标人：安徽水文地质工程地质有限公司
根据已收到的安徽水文地质工程地质有限公司无锡轨道交通项目基础处理工程施工1标段专业分包 项目机械租赁招标文件，遵照国家相关的招投标管理办法，我单位经考察现场和研究上述项目招标文件后，我方承认招标文件的全部内容，并愿以人民币元（大写）元（小写）的总价，按上述项目的所有合同文件要求承担上述工程全部工作内容。




投标人（盖章）：                 

                 授权代理人（签字）：        
2026年8月1日                

[bookmark: _bookmark21]
附件2：授权书
授权书
致：安徽水文地质工程地质有限公司
本授权书宣告：           合法地代表我单位，授权            为我单位代理人，该代理人有权在的投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标人协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。


投标人：（盖章)
授权人：（签字）
被授权的代理人：（签字）
日期：年月 日

授权人身份证扫描件



被授权人身份证扫描件
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[bookmark: _bookmark25]附件6：投标报价
工程数量及投标报价

	序号
	项目名称
	计量单位
	量价（包含9%增值税专票）
	备注

	
	
	
	工程量
	含税单价（元）
	含税合价（元）
	

	（一）
	合同项目
	
	
	
	
	

	1
	地下连续墙
	m3
	11220.99 
	
	
	

	2
	拆除钢筋混凝土
	m3
	290.54 
	
	
	

	3
	深层搅拌桩（地连墙槽壁加固）
	m3
	821.23 
	
	
	

	4
	格构柱
	t
	170.00 
	
	
	

	5
	泥浆护壁成孔灌注桩（空桩）
	m
	3493.00 
	
	
	

	6
	泥浆护壁成孔灌注桩（实桩）
	m
	6100.00 
	
	
	

	7
	泥浆护壁成孔灌注桩（锚桩）
	m
	220.00 
	
	
	

	8
	泥浆护壁成孔灌注桩（试桩）
	m
	75.00 
	
	
	

	9
	钢筋笼
	t
	60.25 
	
	
	

	10
	钢筋笼
	t
	602.38 
	
	
	

	11
	高压喷射注浆桩
	m
	517.51 
	
	
	

	12
	深层搅拌桩 （抗外阴角加固）
	m3
	2208.00 
	
	
	

	13
	高压喷射注浆桩
	m
	383.16 
	
	
	

	14
	喷射混凝土支护
	m2
	8385.58 
	
	
	

	15
	土钉
	m
	2072.43 
	
	
	

	16
	深层搅拌桩成墙（SMW）
	m3
	7070.81 
	
	
	

	17
	SMW工法桩内插型钢
	t
	1616.26 
	
	
	

	18
	型钢租赁费
	t.天
	96975.60 
	
	
	

	19
	深层搅拌桩（加固）
	m3
	623.88 
	
	
	

	20
	深层搅拌桩 （加固）
	m3
	170.15 
	
	
	

	21
	预埋铁件
	t
	15.00 
	
	
	

	22
	盾构进出洞加固（太湖新城站）
	m3
	12000.00 
	
	
	

	23
	盾构进出洞加固（葛埭桥）
	m3
	12000.00 
	
	
	

	24
	MJS止水加固
	m3
	840.00 
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	



投标单位（章）：法定代表人或授权代理人：

第4部分、 合同模板
机械租赁合同
承租人（甲方）：安徽水文地质工程地质有限公司    签订地点：安徽省蚌埠市
出租人（乙方）： xxx建设工程有限公司
根据《民法典》和其他法律法规，为明确甲乙双方的权利和义务，按照平等互利的原则，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 工程名称及项目地址
工程名称：无锡轨道交通项目基础处理工程1标段
项目地址：江苏省无锡市滨湖
第2条  机械租赁价款及配置情况
主要机械设备清单
	序号
	设备（工具）名称
	数量
	规格（型号）
	备注

	1
	成槽机
	满足施工要求
	SG50A/SG50G
	

	2
	吊车（150T）
	满足施工要求
	XLC150
	

	3
	吊车（300T）
	满足施工要求
	XGC300
	

	4
	自卸车
	满足施工要求
	轻量化
	

	5
	挖机
	满足施工要求
	青岛雷沃
	

	6
	压滤机
	满足施工要求
	国产
	

	7
	泥浆箱
	满足施工要求
	20m3
	

	8
	钢筋加工设备
	满足施工要求
	断料机、车丝机、弯曲机等
	

	9
	MJS
	满足施工要求
	国产
	

	10
	高喷钻机
	满足施工要求
	国产
	

	11
	三轴搅拌桩基
	满足施工要求
	国产
	

	12
	周转材料
	满足施工要求
	型钢、加工平台等
	

	13
	其余临用设备
	满足施工要求
	25t/50t/100t等汽车吊；
	

	14
	喷锚机
	满足施工要求
	国产
	

	备注：
1：以上机械设备为暂定，无实际规格限制，但乙方确保施工时机械类型及数量满足项目生产需求；
2：特种作业人员必须持证上岗，满足总包单位要求（机械手）。
3：未注明工序处以清单为主本项目为劳务工人外的所有租赁机械工作内容。





机械租赁计价清单
	序号
	项目名称
	计量单位
	量价（包含9%增值税专票）
	备注

	
	
	
	工程量
	含税单价（元）
	含税合价（元）
	

	（一）
	合同项目
	
	
	
	
	

	1
	地下连续墙
	m3
	11220.99 
	
	
	

	2
	拆除钢筋混凝土
	m3
	290.54 
	
	
	

	3
	深层搅拌桩（地连墙槽壁加固）
	m3
	821.23 
	
	
	

	4
	格构柱
	t
	170.00 
	
	
	

	5
	泥浆护壁成孔灌注桩（空桩）
	m
	3493.00 
	
	
	

	6
	泥浆护壁成孔灌注桩（实桩）
	m
	6100.00 
	
	
	

	7
	泥浆护壁成孔灌注桩（锚桩）
	m
	220.00 
	
	
	

	8
	泥浆护壁成孔灌注桩（试桩）
	m
	75.00 
	
	
	

	9
	钢筋笼
	t
	60.25 
	
	
	

	10
	钢筋笼
	t
	602.38 
	
	
	

	11
	高压喷射注浆桩
	m
	517.51 
	
	
	

	12
	深层搅拌桩 （抗外阴角加固）
	m3
	2208.00 
	
	
	

	13
	高压喷射注浆桩
	m
	383.16 
	
	
	

	14
	喷射混凝土支护
	m2
	8385.58 
	
	
	

	15
	土钉
	m
	2072.43 
	
	
	

	16
	深层搅拌桩成墙（SMW）
	m3
	7070.81 
	
	
	

	17
	SMW工法桩内插型钢
	t
	1616.26 
	
	
	

	18
	型钢租赁费
	t.天
	96975.60 
	
	
	

	19
	深层搅拌桩（加固）
	m3
	623.88 
	
	
	

	20
	深层搅拌桩 （加固）
	m3
	170.15 
	
	
	

	21
	预埋铁件
	t
	15.00 
	
	
	

	22
	盾构进出洞加固（太湖新城站）
	m3
	12000.00 
	
	
	

	23
	盾构进出洞加固（葛埭桥）
	m3
	12000.00 
	
	
	

	24
	MJS止水加固
	m3
	840.00 
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	



暂定合同除税合价：       元（大写：       ）；税金：     （大写：       ）；含税金额：      元（大写：        ）。
合同最终价款按实际完成的数量*固定单价作结。
第3条 
第4条 租赁期限和租金支付方式
3.1租赁期限
从2026年9月25日起，至甲方要求退场止；具体以甲方通知为准。
3.2 租金计算
租金计算见第二条结算方式及单价，按实际完成的总包方认可的工程量*固定单价作为租金计价依据。
3.3 支付方式
过程中按按照当期完成产值的 70 % 支付；工程完工验收移交并按总包方，最高付至确认结算产值的 80 %；项目完工，业主完成对总包方最终结算审定，最高付至完工结算价款的 97 %；剩余完工结算价款的 3 %，等甲方质保金到账后支付。
甲方可通过电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子债券凭证、供应链票据方式等方式支付工程款。若采用银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子债券凭证、供应链票据方式等票据支付，由此产生的贴息费用由乙方承担。
甲方逾期支付进度款的，不向乙方支付违约金。
甲方支付租赁费、其他费用应当汇入本合同所提供的乙方账号。
3.4 发票及代付工资
甲方在付款前乙方必须提供真实有效《增值税专用发票》，发票金额必须与结算金额一致，若乙方提供的《增值税专用发票》为虚开或虚假发票，乙方应承担虚开或虚假发票金额的35%作为赔偿金，同时乙方须承担合同金额10%的违约金。同时甲方有权迟延支付应付款项，且不承担任何违约责任，乙方的各项合同义务仍应当按照合同约定继续履行。
乙方必须无条件配甲方及总包单位办理相应银行卡（农民工工资卡）以及时发放工资。
第5条 费用包含内容
4.1 设备租赁费包含机手的工资、福利费用、车旅费用、保险费用、餐饮住宿费用；
4.2 设备租赁费包含设备的进出场费用、安装检测费用、燃油动力费用；
4.3 设备租赁费用包含设备的维修费用、保养费用、易损件更换费用；
4.4 与设备相关的其他费用，或未在第二条机械租赁及配置情况内包含的不可遇见的设备费用在单价内综合考虑。
4.5 与设备相关的一切资料费用
第6条 合同解除条款和违约责任
5.1 一方迟延履行合同义务，经催告后仍不履行的，另一方可解除合同并要求违约方承
担违约责任。
5.2 合同履行期间，一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同义务的，另一方可解除合同并要求违约方承担违约责任。
5.3 一方违约导致对方合同目的不能实现的，另一方可解除合同并要求违约方承担违约责任。
5.4 出现法定可解除合同的情形，按法律规定执行。
第7条 其它约定
6.1合同履行过程中发生争议，双方协商解决。协商不成，向甲方所在的人民法院提起诉讼。
6.2本合同未尽事项，双方协商一致可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
6.3本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，经双方签字或盖章后生效，具有同等的法律效力。









甲方：安徽水文地质工程地质有限公司       乙方：xxx建设工程有限公司
（盖章）                                 （盖章）


签字：                                   签字：

日期：                                   日期：

设备租赁安全协议
甲方：安徽水文地质工程地质有限公司
乙方：xxx建设工程有限公司
甲方租用乙方成槽机、挖机、履带吊、自卸车 （详见《机械租赁合同》第二条机械租赁价款及配置情况）进行施工作业，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，在签定租赁合同的同时签定使用安全协议，双方都必须严格遵守。
1.乙方必须按规程作业，特殊作业必须持证上岗，负担因乙方违章造成的责任事故损失。
2.甲方有权利、有义务对乙方进行安全教育和安全督察，有权对乙方违规、违章行为劝诫和经济处罚。
3.因甲方违章指挥造成的安全事故，由甲方承担全部责任。
4.乙方司机、操作人员必须服从甲方人员的指挥和调度，提供快捷、优质的服务。
5.乙方司机，操作人员应参加甲方组织的安全培训、会议、学习交底等活动。
6.若甲方所租赁乙方机械设备因机械故障造成的安全事故应由乙方承担全部责任。
7.乙方对设备机械故障造成的安全事故承担全部责任。
8.乙方对司机违章操作而造成的安全事故承担全部责任。
9.乙方车辆非在非甲方指挥作业时发生的所有安全问题均有乙方自行承担，乙方车辆在交通道路上行驶发生的任何问题均有乙方自行承担。
10.甲方所租赁乙方机械设备必须由乙方配备驾驶员，驾驶员必须具备相应等级的操作证，禁止无证上岗。
11.乙方司机必须严格按照操作规程对设备进行必要的保养工作，做好保养记录、检查记录、交接班记录并接受甲方安全管理人员的检查。
12.遇有大风（风速>10m/s）、大雨、大雾、影响安全作业，必须停止作业，司机应积极配合甲方做好防风、防雷措施。
13.严禁司机酒后上岗，工作时间之外酗酒闹事、打架斗殴等出现的伤亡事故，后果自负，并接受甲方处罚。
14.乙方作业人员必须遵守甲方指定项目工地现场其他管理规定以及业主和监理方的有关管理制度，因乙方作业人员违反制度造成的罚款由乙方自行承担。
15.乙方机械设备正常作业计费期间，乙方驾驶员不得玩手机及其它电子产品（作业期间操作人员不得使用一切影响安全事项的物品）违此条约定，罚款500元/次，上不封顶;情节严重的甲方有权将乙方设备清除退场。不承担任何责任。
本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，经甲乙双方签定之日起生效。


















甲方：安徽水文地质工程地质有限公司       乙方：xxx建设工程有限公司
（盖章）                                 （盖章）


签字：                                   签字：

日期：                                   日期：
